북아현아트홀 공연장 무대기술정보

Theater Stage Information of Bugahyeon Art Hall

일반정보 General Information
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theater	북아현문화체육센터
	극장명 Name of Auditorium	북아현아트홀
주소 Address	주소 Address	북아현로 51
	우편번호 Zip Code	03770
	시 City	서울
	국가 Country	대한민국
일반 General	준공일 Opened on	2021.12.
	운영주체 Governing Body	서대문구도시관리공단
	객석규모 Seat Capacity	206석 (장애인석 3석)
	객석형태 Type of Seating	단층 3열
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82
	지역번호 Prefix/Area Code	02
	대표번호 General Phone	360-8660
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	https://www.sscmc.or.kr/culture3/default.asp
비고 Remarks

객석 및 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	일반석 206석(이동식좌석 6석)
	1층 장애인석 1st Handicapped Seats	3석(이동식 좌석 이동 후 이용 가능)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석 개방 시간 House opening times	공연 시작 30분 전(협의가능) 30minutes before the peformance(Consultation)
	입석 방침 Standing Room Policy	불가 No Standing
	지각 입장 방침 Late Seating Policy	협의 Consultation
	사진촬영 방침 Photographing and Filming Policy	협의 Consultation
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	주최 측 제작 사용 Prepared by the Company
로비 Lobby	매표소 Box Office	○
	물품보관소 Cloak Room	○
	디스플레이 방식 Display Policy	협의 Consultation
	공연 모니터 Show Monitor Screen	1대
비고 Remarks

작업 방침 Working Policy
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Policy	오전 A.M	09:00	12:00
	중식 Lunch Time	12:00	14:00	조정 가능 Flexible
	오후 P.M	14:00	17:00
	석식 Dinner Time	17:00	18:00	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	18:00	21:00
방염규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with approved by the theatre in advace
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary
비고 Remarks

분장실 Dressing Room
번호 No.	위치 Location	수용인원 Capacity	모니터 Stage Monitor	화장실 Toilet
101	무대 1층 좌측(SL)	5~10	○	○
102	무대 1층 좌측(SL)	5~10	○	○
비고 Remarks

무대 기본 치수 Key Dimensions
			단위 Unit(mm)	비고 Remarks
너비(중심선부터) Width form Center Line	좌측 무대 벽 to Left stage Wall		6500
	우측 무대 벽 to Right stage Wall		6675
	장치봉 끝 to End of Pipe		5500
깊이(영점선부터) Depth form Zero Line	후무대 뒷벽선 to Back Wall Rear-stage		6175	Cyclorama(White)
	마지막 라인세트 to Last Line Set		4775	Flag Batten
	첫 라인세트 to First Line Set		2875	Placard Batten
높이(영점면부터) height from Zero Plane	무대에서 그리드 to Grid from Stage		4900
	그리드 상부 공간 to Height above Grid		800
	장치봉 상한고 to Max.Batten Out Height		4350
	장치봉 하한고 to Min.Batten In Height		1100
	객석 바닥 to Audience Level		400
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대 쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대 바닥 높이의 기준면
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽
비고 Remarks	※ 별도의 장치 반입구 없음. 공연장 측문(H3000mm×W2000mm)을 통해서만 반입 가능

상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name		중심 위치 From ZL (mm)	길이 Lenght (L)	용량 Capacity (KW)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고
1	천장 조명봉 1 (#1 Ceiling Light)		-2875	13000	2.2	Pipe	W	10
2	현수막 장치봉 (Placard Batten)		-1425	13000	1.5	Pipe	W	10	현수막 부착
3	끌막 (Draw Curtain)		-925	14250	0.4	Pipe	T	18
4	조명봉 1 (#1 Light Batten)		0	13000	2.2	Pipe	W	10
5	장치봉 1 (#1 Set Batten)		475	13000	1.5	Pipe	W	10
6	조명봉 2 (#2 Light Batten)		2375	13000	2.2	Pipe	W	10
7	장치봉 2 (#2 Set Batten)		2975	13000	1.5	Pipe	W	10
8	조명봉 3 (#3 Light Batten)		4275	13000	2.2	Pipe	W	10
9	태극기 장치봉 (Flag Batten)		4775	13000	1.5	Pipe	W	10
10	배경막 (Cover Curtain)		5875	16500	0.4	Pipe	T	18
11	배경막 1 (#1 Side Cover Curtain)			5000			M	Free
12	배경막 2 (#2 Side Cover Curtain)			1100			M	Free
비고 Remarks		중심 위치는 영점선으로부터의 거리임 파이프 직경 Pipe Diameter : 48.6mm M=Manual, T=Traction, W=Winch type CW=평형추(Counter-Weight type), WW=윈치평형추(Winch-Weight type) 위치제어 불가 No Encorder, 속도제어 불가 No Speed Control, 직입기동방식 현수막 장치봉은 현수막판이 부착된 상태로 다른 용도로 사용 불가

무대바닥 Stage Floor
		비고 Remarks
마감 Finish	샌딩 후 스테인
재질 Material	북미원목단풍나무 Hard Maple
색상 Color	검정색 Black
경사비율 Slope Stage Floor	0°
비고 Remarks	못 : 불가	철수 시 원상복귀

무대감독석 Stage Manager’s Desk
		비고 Remarks
위치 Location	무대왼쪽 Stage Left
인터컴 시스템 Intercom System	-
큐라이트 시스템 Cue Light System	-
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	사용가능	분장실 AㆍB실
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	사용가능 Possible to use	무대, 객석 Stage, House
비고 Remarks

9. 보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension(mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
끌막 Draw Curtain	W14250×H4950	1	Black	Velvet	고정 Fixed
배경막 Side Cover Curtain	W5000×H4500	2	Black	Velvet	수동 Manual
	W1100×H4950	2	Black	Velvet	수동 Manual
배경막 Cover Curtain	W16500×H4950	1	Black	Velvet	고정 Fixed
막봉 Bottom Pipes	W×∅		Black	Steel
	W×∅		Black	Steel
비고 Remarks

10. 기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension(mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	투사기 Projectors	12000ANSI,WUXGA	1
	영사스크린 Screens	W5540×H3110(250“)	1	액자형 고정
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	Max 5M	1
	유압사다리 Man Lifts	작업높이 12M	1
	댄스플로어 Dance Floor	W1600×L15000, t=1.2	5	Gerriets GmbH
	피아노 Piano	YAMAHA U1 SH2	1
	보면대 Musician's Music Stand	A7-P	20
	연주의자 Musician's Chairs	CBA	20
	지휘자단 Conductor's Platform	CL900T	1
	지휘자보면대 Conductor's Music Stand	M1500	1
	콘트라베이스의자 Percussionist Chairs	CB168	1
	합창단석 Choir seats	JWS-2500	5
	덧마루 Moving stage	3×6	4
기타 Miscellaneous	태극기 National Flag	W×D	1
	연단 Podium	W×D×H	1
	응급약품 First Aid Kit	○	1

11. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
항목 Item	명칭 Model	원산지 Origin	사양 Specification	수량 Q’ty	장소 Position	비고 Remarks
Console	PiccoloⅡ S24	LT-Light 스페인	1024ch	1	F.O.H	F.O.H
Moving	GLW190Z LED WASH	중국산	15W×19LED	16	Fly	무 대
Spot Light	YS-200V LED	중국산	200W LED	18	Fly	무 대
Elipsoidal	Honor Profile Spot LED	Ovation 중국산	200W LED	16	Fly	1실링 설치
PAR	HS-PS200		200W LED	36	Fly	무 대
FOG Machine	ST-F1500	Aurora 중국산	1500W	1	창고
Man Lifts	Mantall AMP32 AC	Mantall	Max 12M	1	창고	유압사다리

12. 음향장비 목록 Sound Equipment Inventory
항목 Item	명칭 Model	상호 Brand	수량 Q’ty	장소 Position	비고 Remarks
Console	M32 Live	MIDAS	1	F.O.H
Speaker	XLD281	EV	8	stage L,R	main speaker
	XCS312	EV	2	stage L,R	sub woofer speaker
	EVU2062/95	EV	1	stage center	center speaker
	KZ-8BI	EV	4	auditorium L,R,back side	surround/rear speaker
	KZ-12B	EV	6	stage(moveable)	monitor speaker
Digital Processor	Dx46	EV	4	F.O.H
Amplifier	TG5	EV	1	F.O.H	sub woofer amplifier (전면)
	TG7	EV	1	F.O.H	sub woofer amplifier (후면)
	CPS2.12	EV	9	F.O.H	stage monitor amplifier
	CPS2.6	EV	2	F.O.H	surround amplifier
	DIA-2023	DLOGIXS	1	F.O.H	center amplifier
Wireless	QLXD4	SHURE	8	F.O.H	wireless receiver
	QLXD1	SHURE	4	창고	wireless bodypack
	WL93-X	SHURE	4	창고	wireless lavalier
	QLXD2-Beta87A	SHURE	4	창고	wireless handheld
Microphone	KSM137	SHURE	3	stage	SUS mic
	SM57	SHURE	4	창고
	Beta52A	SHURE	1	창고
	E904	Sennheiser	4	창고
	NT5	RODE	2	창고
D.I BOX	StageBug SB-5	Radial	1	F.O.H
	PRO D2	Radial	1	F.O.H
	AR-133	BSS	2	F.O.H
CD Player	CDN77USB	Numark	1	F.O.H
MIC Stand	Long I	K&M	4	창고
	Long T	K&M	3	창고
	Short T	K&M	6	창고
	Kick T	K&M	1	창고
Speaker Stand	GSP4722B	GRAVITY	2	창고	크랭크업 타입
Projector	D12WU	CHRISTIE	1	객석 천장 고정	12,000Ansi

13. 무대안전수칙 Stage Safety Regulation

1. 공연법 제11조의4, 동법 시행령 제9조의4에 의거하여 공연장 사용자는 안전교육을 이수하여야 합니다.

2. 모든 작업은 담당직원 입회하에 진행할 수 있습니다.

3. 관계자 외에는 무대시설 조작을 금지합니다.

4. 관계자 및 출연자는 지정된 시간에만 출입할 수 있고, 외부인의 무대출입을 금지합니다.

5. 작업자는 안전을 위하여 안전장비를 착용하여야 합니다.

6. 반입 시설물 설치 작업(특수효과, 전식 등) 시 관련분야 자격증 소지자가 설치 및 운용하여야 합니다.

7. 반입되는 모든 물품은 담당직원의 사전허가를 받아야 하며, 전기제품 및 특수효과(유류, 폭죽, 꽃가루, 물, 가스등)

사용 시에는 안전인증을 받은 제품이어야 합니다.

8. 공연장 내에 화기 사용을 금지합니다.

9. 공연장 내에 인화성, 폭발성 및 발화성 물질 반입을 금합니다.

10. 화재 등 비상시에는 안내표지판과 안내방송 및 담당직원의 지시에 따라 행동하여야 합니다.

11. 음주, 흡연, 도박, 오락행위 및 애완동물의 출입을 금지합니다.

12. 화환(꽃다발), 음식물은 반입할 수 없으며, 음료는 지정된 장소에서 가능합니다.

13. 사전에 협의되지 않은 카메라의 설치 및 촬영은 금지합니다.

14. 무대 안전에 위배되는 행위나 위험요소에 대한 담당직원의 시정요구 시 적극협조 하여야 합니다.

15. 공연장 시설물 및 물품 등을 파손, 훼손 및 분실 시에는 대물변상을 하여야 합니다.

16. 작업 및 공연종료 후 무대시설의 정리정돈, 청결상태를 유지해야 합니다.

17. 종료 후 단체 책임자는 담당직원에게 원상복구 확인을 받은 후 퇴실 할 수 있습니다.

18. 변동사항이나 문제가 발생되면 즉시 담당직원에게 알리며, 반드시 사전협의를 해야합니다.

19. 본 수칙의 세부 사항 및 예외 사항은 공단의 기술관리감독과 협의하여 진행할 수 있습니다.

14. 공연 관람예절 / 관람예절을 지키면, 감동이 배가 됩니다.

즐거운 공연관람이 되길 원한다면

공연시간을 확인

공연마다 공연시간이 다르니, 정확한 시간을 확인하시고 관람 시간에 늦지 않도록 합니다.

관람할 작품정보를 확인

관람할 공연에 대한 정보나 자료를 미리 인터넷을 통해 보거나 관련 프로그램을 잘 살펴보는 것이 작품의   이해와 감상에 도움이 됩니다.

관람공연의 입장연령을 확인

관람 내용에 따라 관람연령 제한이 있습니다. 관람연령이 준수되지 않는다면 입장이 제한됩니다.
관람연령 제한으로 인한 당일 티켓환불은 어려우니 예매 전 미리 확인하도록 합니다.
(어린이와 동행 시, 연령을 확인 할 수 있는 자료를 미리 준비해 오신다면 원활한 입장이 가능합니다.)

공연장내 사진촬영 및 녹음 불가

공연중에는 사전 허락을 받은 전문인만 사진촬영 또는 녹음을 할 수 있습니다.

공연장 도착은 30분전, 객석입장은 10분전

원칙적으로 공연장 입장은 공연시작 이후 공연장 입장은 금지이나 지연 관객을 위한 입장이 있다면 안내   원의 안내에 따라 빈 좌석에 착석하여 주시고 휴식시간에 본인 좌석으로 이동하시기 바랍니다.
공연장 도착은 최소한 30분 전까지는 완료하고 10분 전에는 자신의 좌석에 앉아 편안한 마음으로 공연을   관람할 수 있는 준비를 하는 것이 좋습니다.

휴대전화의 전원은 종료 후 입장

공연 도중 아주 작은 벨소리, 진동소리와 불빛도 출연자나 다른 관객들에게 큰 방해가 됩니다.
비닐과 같은 소리가 많이 나는 재질의 물건이나, 알람이 되는 시계 등은 반입하지 말아주세요.

예매한 지정석 이외의 자리이동은 삼가

비어있는 좌석이라도 예매한 관객이 늦게 도착하는 것일 수도 있으므로 지정석에 착석하여야 하며, 공연   전후로 공연장 출입하실 때에는 반드시 입장권을 소지하셔야 합니다.

공연장에서는 취식 삼가

공연장에서 음식물, 음료 등은 드실 수 없습니다. 꽃다발은 물품보관소에 맡겨주세요.

공연마다 다른 호응방법

무용공연은 공연이 끝나면 박수를, 음악공연의 경우 기본적으로 1곡이 끝나면 박수를 쳐주세요.
교향곡, 협주곡, 소나타 등 악장의 수가 3~4장으로 되어 있는 곡은 모든 악장이 끝나고 곡이 완결되었을 때,   박수를 쳐주세요.
뮤지컬, 오페라는 아리아, 이중창, 합창이 끝났을 경우 박수를 쳐주세요.
공연에 감동하셨다면 기립박수로 화답해주세요. 관객의 박수는 공연자에게 큰 힘이 된답니다.

15. 좌석 배치도